**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**

федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ**

**ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Инженерная школа природных ресурсов

Направление подготовки Химическая технология

Отделение химической инженерии

**Численные методы**

**Решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений**

**Лабораторная работа по дисциплине «Углубленный курс информатики»**

Выполнил студент гр. А.В. Исаева

(Подпись)

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Отчет принят:

Преподаватель

доцент ОХИ ИШПР, к.т.н. В.А. Чузлов

(Подпись)

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Томск 2020 г.

**Цель работы:** составление программ с решением систем обыкновенных дифференциальных уравнений.

**Теоретическая часть**

**Метод Эйлера**

Пусть дано дифференциальное уравнение:

С начальным условием:



****

Формула Эйлера***:***

где *h* – шаг вычисления;  *f(xi, yi)* – правая часть дифференциального уравнения

**Метод Рунге-Кутты**


Формула Рунге-Кутты***:***

где *h* – шаг вычисления;  *f(xi, yi)* – правая часть дифференциального уравнения

**Практическая часть**

**Задание 1**

**Исходные данные**:



**Задание**

Решите систему дифференциальных уравнений методами Эйлера и Рунге-Кутты. Определите погрешность расчетного значения переменной ***y*** для каждого из методов, использовав формулу:

где - расчетное значение, - значение, полученное из аналитического решения.

**Программная реализация**

1. **program** lab13\_1a;

**type**

matrix = **array of array of** real;

arr = **array of** real;

**function** right\_parts(x, y1, y2: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := -2 \* y1 + 4 \* y2;

result[1] := -y1 + 3 \* y2

**end**;

**function** get(x: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := 4 \* exp(-x) - exp(2 \* x);

result[1] := exp(-x) - exp(2 \* x)

**end**;

**function** eyler\_method(start\_x, stop\_x, h, start\_y1, start\_y2: real): matrix;

**var**

i: integer;

x, y1, y2, z1, z2: real;

f, g: arr;

**begin**

SetLength(result, Trunc((stop\_x - start\_x) / h) + 1);

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

SetLength(result[i], 5);

x := start\_x;

y1 := start\_y1;

y2 := start\_y2;

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

**begin**

result[i, 0] := x;

result[i, 1] := y1;

result[i, 2] := y2;

result[i, 3] := z1;

result[i, 4] := z2;

f := right\_parts(x, y1, y2);

y1 := y1 + h \* f[0];

y2 := y2 + h \* f[1];

x := x + h;

g := get(x);

z1 := abs((y1 - g[0]) / g[0]) \* 100;

z2 := abs((y2 - g[1]) / g[1]) \* 100;

**end**;

**end**;

**procedure** print\_results(res: matrix);

**var**

i, j: integer;

**begin**

**for** i := 0 **to** High(res) **do**

**begin**

**for** j := 0 **to** High(res[i]) **do**

write(res[i, j]:10:4);

writeln

**end**;

**end**;

**begin**

print\_results(eyler\_method(0, 1, 0.1, 3, 0))

**end**.

**Ответ**

0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.1000 2.4000 -0.3000 0.0856 5.2328

0.2000 1.8000 -0.6300 0.9479 6.4024

0.3000 1.1880 -0.9990 4.1051 7.6113

0.4000 0.5508 -1.4175 20.8586 8.8554

0.5000 -0.1264 -1.8978 56.7496 10.1300

0.6000 -0.8602 -2.4545 23.5272 11.4301

0.7000 -1.6700 -3.1049 19.2795 12.7502

0.8000 -2.5779 -3.8693 18.3086 14.0852

0.9000 -3.6101 -4.7724 18.3858 15.4298

1.0000 -4.7970 -5.8431 18.9355 16.7795

**program** lab13\_1b;

**type**

matrix = **array of array of** real;

arr = **array of** real;

**function** right\_parts(x, y1, y2: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := -2 \* y1 + 4 \* y2;

result[1] := -y1 + 3 \* y2

**end**;

**function** get(x: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := 4 \* exp(-x) - exp(2 \* x);

result[1] := exp(-x) - exp(2 \* x)

**end**;

**function** runge\_kutt\_method(start\_x, stop\_x, h, start\_y1, start\_y2: real): matrix;

**var**

i: integer;

x, y1, y2, z1, z2: real;

k1, k2, k3, k4, g: arr;

**begin**

SetLength(result, Trunc((stop\_x - start\_x) / h) + 1);

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

SetLength(result[i], 5);

x := start\_x;

y1 := start\_y1;

y2 := start\_y2;

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

**begin**

result[i, 0] := x;

result[i, 1] := y1;

result[i, 2] := y2;

result[i, 3] := z1;

result[i, 4] := z2;

k1 := right\_parts(x, y1, y2);

k2 := right\_parts(x + h / 2, y1 + k1[0] \* h / 2, y2 + k1[1] \* h / 2);

k3 := right\_parts(x + h / 2, y1 + k2[0] \* h / 2, y2 + k2[1] \* h / 2);

k4 := right\_parts(x + h, y1 + k3[0] \* h, y2 + k3[1] \* h);

y1 := y1 + h / 6 \* (k1[0] + 2 \* k2[0] + 2 \* k3[0] + k4[0]);

y2 := y2 + h / 6 \* (k1[1] + 2 \* k2[1] + 2 \* k3[1] + k4[1]);

x := x + h;

g := get(x);

z1 := abs((y1 - g[0]) / g[0]) \* 100;

z2 := abs((y2 - g[1]) / g[1]) \* 100;

**end**;

**end**;

**procedure** print\_results(res: matrix);

**var**

i, j: integer;

**begin**

**for** i := 0 **to** High(res) **do**

**begin**

**for** j := 0 **to** High(res[i]) **do**

write(res[i, j]:10:4);

writeln

**end**;

**end**;

**begin**

print\_results(runge\_kutt\_method(0, 1, 0.1, 3, 0))

**end**.

**Ответ**

0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.1000 2.3980 -0.3166 0.0001 0.0009

0.2000 1.7831 -0.6731 0.0004 0.0010

0.3000 1.1412 -1.0813 0.0012 0.0012

0.4000 0.4558 -1.5552 0.0046 0.0013

0.5000 -0.2921 -2.1117 0.0109 0.0015

0.6000 -1.1248 -2.7713 0.0041 0.0016

0.7000 -2.0688 -3.5586 0.0032 0.0018

0.8000 -3.1556 -4.5036 0.0029 0.0020

0.9000 -4.4232 -5.6430 0.0028 0.0022

1.0000 -5.9174 -7.0210 0.0028 0.0024

1. **program** lab13\_2a;

**type**

matrix = **array of array of** real;

arr = **array of** real;

**function** right\_parts(x, y1, y2: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := 3 \* y1 - y2;

result[1] := 4 \* y1 - y2

**end**;

**function** get(x: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := (5 + 2 \* x) \* exp(x);

result[1] := (8 + 4 \* x) \* exp(x)

**end**;

**function** eyler\_method(start\_x, stop\_x, h, start\_y1, start\_y2: real): matrix;

**var**

i: integer;

x, y1, y2, z1, z2: real;

f, g: arr;

**begin**

SetLength(result, Trunc((stop\_x - start\_x) / h) + 1);

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

SetLength(result[i], 5);

x := start\_x;

y1 := start\_y1;

y2 := start\_y2;

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

**begin**

result[i, 0] := x;

result[i, 1] := y1;

result[i, 2] := y2;

result[i, 3] := z1;

result[i, 4] := z2;

f := right\_parts(x, y1, y2);

y1 := y1 + h \* f[0];

y2 := y2 + h \* f[1];

x := x + h;

g := get(x);

z1 := abs((y1 - g[0]) / g[0]) \* 100;

z2 := abs((y2 - g[1]) / g[1]) \* 100;

**end**;

**end**;

**procedure** print\_results(res: matrix);

**var**

i, j: integer;

**begin**

**for** i := 0 **to** High(res) **do**

**begin**

**for** j := 0 **to** High(res[i]) **do**

write(res[i, j]:10:4);

writeln

**end**;

**end**;

**begin**

print\_results(eyler\_method(0, 0.1, 0.01, 5, 8))

**end**.

**Ответ**

0.0000 5.0000 8.0000 0.0000 0.0000

0.0100 5.0700 8.1200 0.0089 0.0099

0.0200 5.1409 8.2416 0.0178 0.0197

0.0300 5.2127 8.3648 0.0266 0.0295

0.0400 5.2854 8.4897 0.0355 0.0393

0.0500 5.3591 8.6162 0.0442 0.0490

0.0600 5.4337 8.7444 0.0530 0.0586

0.0700 5.5093 8.8743 0.0617 0.0682

0.0800 5.5858 9.0059 0.0704 0.0778

0.0900 5.6633 9.1393 0.0791 0.0873

0.1000 5.7418 9.2745 0.0877 0.0968

**program** lab13\_2b;

**type**

matrix = **array of array of** real;

arr = **array of** real;

**function** right\_parts(x, y1, y2: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := 3 \* y1 - y2;

result[1] := 4 \* y1 - y2

**end**;

**function** get(x: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := (5 + 2 \* x) \* exp(x);

result[1] := (8 + 4 \* x) \* exp(x)

**end**;

**function** runge\_kutt\_method(start\_x, stop\_x, h, start\_y1, start\_y2: real): matrix;

**var**

i: integer;

x, y1, y2, z1, z2: real;

k1, k2, k3, k4, g: arr;

**begin**

SetLength(result, Trunc((stop\_x - start\_x) / h) + 1);

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

SetLength(result[i], 5);

x := start\_x;

y1 := start\_y1;

y2 := start\_y2;

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

**begin**

result[i, 0] := x;

result[i, 1] := y1;

result[i, 2] := y2;

result[i, 3] := z1;

result[i, 4] := z2;

k1 := right\_parts(x, y1, y2);

k2 := right\_parts(x + h / 2, y1 + k1[0] \* h / 2, y2 + k1[1] \* h / 2);

k3 := right\_parts(x + h / 2, y1 + k2[0] \* h / 2, y2 + k2[1] \* h / 2);

k4 := right\_parts(x + h, y1 + k3[0] \* h, y2 + k3[1] \* h);

y1 := y1 + h / 6 \* (k1[0] + 2 \* k2[0] + 2 \* k3[0] + k4[0]);

y2 := y2 + h / 6 \* (k1[1] + 2 \* k2[1] + 2 \* k3[1] + k4[1]);

x := x + h;

g := get(x);

z1 := abs((y1 - g[0]) / g[0]) \* 100;

z2 := abs((y2 - g[1]) / g[1]) \* 100;

**end**;

**end**;

**procedure** print\_results(res: matrix);

**var**

i, j: integer;

**begin**

**for** i := 0 **to** High(res) **do**

**begin**

**for** j := 0 **to** High(res[i]) **do**

write(res[i, j]:10:4);

writeln

**end**;

**end**;

**begin**

print\_results(runge\_kutt\_method(0, 0.1, 0.01, 5, 8))

**end**.

**Ответ**

0.0000 5.0000 8.0000 0.0000 0.0000

0.0100 5.0705 8.1208 0.0000 0.0000

0.0200 5.1418 8.2432 0.0000 0.0000

0.0300 5.2141 8.3673 0.0000 0.0000

0.0400 5.2873 8.4930 0.0000 0.0000

0.0500 5.3615 8.6204 0.0000 0.0000

0.0600 5.4366 8.7495 0.0000 0.0000

0.0700 5.5127 8.8804 0.0000 0.0000

0.0800 5.5898 9.0129 0.0000 0.0000

0.0900 5.6678 9.1473 0.0000 0.0000

0.1000 5.7469 9.2834 0.0000 0.0000

1. **program** lab13\_3a;

**type**

matrix = **array of array of** real;

arr = **array of** real;

**function** right\_parts(x, y1, y2: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := 2 \* y1 - 5 \* y2 + 3;

result[1] := 5 \* y1 - 6 \* y2 + 1

**end**;

**function** get(x: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := 5 \* exp(-2 \* x) \* cos(3 \* x) + 1;

result[1] := exp(-2 \* x) \* (4 \* cos(3 \* x) + 3 \* sin(3 \* x)) + 1

**end**;

**function** eyler\_method(start\_x, stop\_x, h, start\_y1, start\_y2: real): matrix;

**var**

i: integer;

x, y1, y2, z1, z2: real;

f, g: arr;

**begin**

SetLength(result, Trunc((stop\_x - start\_x) / h) + 1);

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

SetLength(result[i], 5);

x := start\_x;

y1 := start\_y1;

y2 := start\_y2;

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

**begin**

result[i, 0] := x;

result[i, 1] := y1;

result[i, 2] := y2;

result[i, 3] := z1;

result[i, 4] := z2;

f := right\_parts(x, y1, y2);

y1 := y1 + h \* f[0];

y2 := y2 + h \* f[1];

x := x + h;

g := get(x);

z1 := abs((y1 - g[0]) / g[0]) \* 100;

z2 := abs((y2 - g[1]) / g[1]) \* 100;

**end**;

**end**;

**procedure** print\_results(res: matrix);

**var**

i, j: integer;

**begin**

**for** i := 0 **to** High(res) **do**

**begin**

**for** j := 0 **to** High(res[i]) **do**

write(res[i, j]:10:4);

writeln

**end**;

**end**;

**begin**

print\_results(eyler\_method(2, 3, 0.1, 1.0879, 1.0550))

**end**.

**Ответ**

2.0000 1.0879 1.0550 0.0000 0.0000

2.1000 1.0780 1.0660 0.2803 0.4921

2.2000 1.0606 1.0654 0.2144 0.6833

2.3000 1.0400 1.0564 0.0924 0.5910

2.4000 1.0198 1.0426 0.5086 0.2863

2.5000 1.0025 1.0269 0.9088 0.1317

2.6000 0.9895 1.0120 1.1964 0.5595

2.7000 0.9814 0.9996 1.3175 0.9100

2.8000 0.9779 0.9905 1.2624 1.1256

2.9000 0.9782 0.9852 1.0574 1.1834

3.0000 0.9813 0.9832 0.7515 1.0926

**program** lab13\_3b;

**type**

matrix = **array of array of** real;

arr = **array of** real;

**function** right\_parts(x, y1, y2: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := 2 \* y1 - 5 \* y2 + 3;

result[1] := 5 \* y1 - 6 \* y2 + 1

**end**;

**function** get(x: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := 5 \* exp(-2 \* x) \* cos(3 \* x) + 1;

result[1] := exp(-2 \* x) \* (4 \* cos(3 \* x) + 3 \* sin(3 \* x)) + 1

**end**;

**function** runge\_kutt\_method(start\_x, stop\_x, h, start\_y1, start\_y2: real): matrix;

**var**

i: integer;

x, y1, y2, z1, z2: real;

k1, k2, k3, k4, g: arr;

**begin**

SetLength(result, Trunc((stop\_x - start\_x) / h) + 1);

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

SetLength(result[i], 5);

x := start\_x;

y1 := start\_y1;

y2 := start\_y2;

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

**begin**

result[i, 0] := x;

result[i, 1] := y1;

result[i, 2] := y2;

result[i, 3] := z1;

result[i, 4] := z2;

k1 := right\_parts(x, y1, y2);

k2 := right\_parts(x + h / 2, y1 + k1[0] \* h / 2, y2 + k1[1] \* h / 2);

k3 := right\_parts(x + h / 2, y1 + k2[0] \* h / 2, y2 + k2[1] \* h / 2);

k4 := right\_parts(x + h, y1 + k3[0] \* h, y2 + k3[1] \* h);

y1 := y1 + h / 6 \* (k1[0] + 2 \* k2[0] + 2 \* k3[0] + k4[0]);

y2 := y2 + h / 6 \* (k1[1] + 2 \* k2[1] + 2 \* k3[1] + k4[1]);

x := x + h;

g := get(x);

z1 := abs((y1 - g[0]) / g[0]) \* 100;

z2 := abs((y2 - g[1]) / g[1]) \* 100;

**end**;

**end**;

**procedure** print\_results(res: matrix);

**var**

i, j: integer;

**begin**

**for** i := 0 **to** High(res) **do**

**begin**

**for** j := 0 **to** High(res[i]) **do**

write(res[i, j]:10:4);

writeln

**end**;

**end**;

**begin**

print\_results(runge\_kutt\_method(2, 3, 0.1, 1.0879, 1.0550))

**end**.

**Ответ**

2.0000 1.0879 1.0550 0.0000 0.0000

2.1000 1.0749 1.0607 0.0033 0.0004

2.2000 1.0583 1.0581 0.0035 0.0013

2.3000 1.0410 1.0502 0.0034 0.0019

2.4000 1.0250 1.0396 0.0032 0.0022

2.5000 1.0117 1.0283 0.0028 0.0023

2.6000 1.0015 1.0177 0.0023 0.0023

2.7000 0.9945 1.0087 0.0017 0.0020

2.8000 0.9904 1.0018 0.0012 0.0017

2.9000 0.9887 0.9969 0.0007 0.0014

3.0000 0.9887 0.9940 0.0003 0.0010

1. **program** lab13\_4a;

**type**

matrix = **array of array of** real;

arr = **array of** real;

**function** right\_parts(x, y1, y2: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := y1 - 2 \* y2;

result[1] := y1 - y2 - 2

**end**;

**function** get(x: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := -3 \* cos(x) + 5 \* sin(x) + 4;

result[1] := -4 \* cos(x) + sin(x) + 2

**end**;

**function** eyler\_method(start\_x, stop\_x, h, start\_y1, start\_y2: real): matrix;

**var**

i: integer;

x, y1, y2, z1, z2: real;

f, g: arr;

**begin**

SetLength(result, Trunc((stop\_x - start\_x) / h) + 1);

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

SetLength(result[i], 5);

x := start\_x;

y1 := start\_y1;

y2 := start\_y2;

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

**begin**

result[i, 0] := x;

result[i, 1] := y1;

result[i, 2] := y2;

result[i, 3] := z1;

result[i, 4] := z2;

f := right\_parts(x, y1, y2);

y1 := y1 + h \* f[0];

y2 := y2 + h \* f[1];

x := x + h;

g := get(x);

z1 := abs((y1 - g[0]) / g[0]) \* 100;

z2 := abs((y2 - g[1]) / g[1]) \* 100;

**end**;

**end**;

**procedure** print\_results(res: matrix);

**var**

i, j: integer;

**begin**

**for** i := 0 **to** High(res) **do**

**begin**

**for** j := 0 **to** High(res[i]) **do**

write(res[i, j]:10:4);

writeln

**end**;

**end**;

**begin**

print\_results(eyler\_method(0, 1, 0.1, 1, -2))

**end**.

**Ответ**

0.0000 1.0000 -2.0000 0.0000 0.0000

0.1000 1.5000 -1.9000 0.9348 1.0540

0.2000 2.0300 -1.7600 1.1274 2.2307

0.3000 2.5850 -1.5810 1.0182 3.6160

0.4000 3.1597 -1.3644 0.7603 5.3733

0.5000 3.7486 -1.1120 0.4205 7.8654

0.6000 4.3458 -0.8259 0.0323 12.1129

0.7000 4.9456 -0.5088 0.3858 22.5487

0.8000 5.5419 -0.1633 0.8227 135.1045

0.9000 6.1287 0.2072 1.2712 30.2118

1.0000 6.7002 0.5993 1.7266 11.8948

**program** lab13\_4b;

**type**

matrix = **array of array of** real;

arr = **array of** real;

**function** right\_parts(x, y1, y2: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := y1 - 2 \* y2;

result[1] := y1 - y2 - 2

**end**;

**function** get(x: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := -3 \* cos(x) + 5 \* sin(x) + 4;

result[1] := -4 \* cos(x) + sin(x) + 2

**end**;

**function** runge\_kutt\_method(start\_x, stop\_x, h, start\_y1, start\_y2: real): matrix;

**var**

i: integer;

x, y1, y2, z1, z2: real;

k1, k2, k3, k4, g: arr;

**begin**

SetLength(result, Trunc((stop\_x - start\_x) / h) + 1);

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

SetLength(result[i], 5);

x := start\_x;

y1 := start\_y1;

y2 := start\_y2;

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

**begin**

result[i, 0] := x;

result[i, 1] := y1;

result[i, 2] := y2;

result[i, 3] := z1;

result[i, 4] := z2;

k1 := right\_parts(x, y1, y2);

k2 := right\_parts(x + h / 2, y1 + k1[0] \* h / 2, y2 + k1[1] \* h / 2);

k3 := right\_parts(x + h / 2, y1 + k2[0] \* h / 2, y2 + k2[1] \* h / 2);

k4 := right\_parts(x + h, y1 + k3[0] \* h, y2 + k3[1] \* h);

y1 := y1 + h / 6 \* (k1[0] + 2 \* k2[0] + 2 \* k3[0] + k4[0]);

y2 := y2 + h / 6 \* (k1[1] + 2 \* k2[1] + 2 \* k3[1] + k4[1]);

x := x + h;

g := get(x);

z1 := abs((y1 - g[0]) / g[0]) \* 100;

z2 := abs((y2 - g[1]) / g[1]) \* 100;

**end**;

**end**;

**procedure** print\_results(res: matrix);

**var**

i, j: integer;

**begin**

**for** i := 0 **to** High(res) **do**

**begin**

**for** j := 0 **to** High(res[i]) **do**

write(res[i, j]:10:4);

writeln

**end**;

**end**;

**begin**

print\_results(runge\_kutt\_method(0, 1, 0.1, 1, -2))

**end**.

**Ответ**

0.0000 1.0000 -2.0000 0.0000 0.0000

0.1000 1.5142 -1.8802 0.0000 0.0000

0.2000 2.0531 -1.7216 0.0000 0.0000

0.3000 2.6116 -1.5258 0.0001 0.0000

0.4000 3.1839 -1.2948 0.0001 0.0001

0.5000 3.7644 -1.0309 0.0001 0.0001

0.6000 4.3472 -0.7367 0.0001 0.0002

0.7000 4.9266 -0.4152 0.0001 0.0004

0.8000 5.4967 -0.0695 0.0001 0.0032

0.9000 6.0518 0.2969 0.0001 0.0009

1.0000 6.5864 0.6803 0.0001 0.0005

1. **program** lab13\_5a;

**type**

matrix = **array of array of** real;

arr = **array of** real;

**function** right\_parts(x, y1, y2: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := -y1 - 5 \* y2;

result[1] := -7 \* y1 - 3 \* y2

**end**;

**function** get(x: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := 10 \* exp(-8 \* x) + 3 \* exp(4 \* x);

result[1] := 14 \* exp(-8 \* x) - 3 \* exp(4 \* x)

**end**;

**function** eyler\_method(start\_x, stop\_x, h, start\_y1, start\_y2: real): matrix;

**var**

i: integer;

x, y1, y2, z1, z2: real;

f, g: arr;

**begin**

SetLength(result, Trunc((stop\_x - start\_x) / h) + 1);

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

SetLength(result[i], 5);

x := start\_x;

y1 := start\_y1;

y2 := start\_y2;

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

**begin**

result[i, 0] := x;

result[i, 1] := y1;

result[i, 2] := y2;

result[i, 3] := z1;

result[i, 4] := z2;

f := right\_parts(x, y1, y2);

y1 := y1 + h \* f[0];

y2 := y2 + h \* f[1];

x := x + h;

g := get(x);

z1 := abs((y1 - g[0]) / g[0]) \* 100;

z2 := abs((y2 - g[1]) / g[1]) \* 100;

**end**;

**end**;

**procedure** print\_results(res: matrix);

**var**

i, j: integer;

**begin**

**for** i := 0 **to** High(res) **do**

**begin**

**for** j := 0 **to** High(res[i]) **do**

write(res[i, j]:10:4);

writeln

**end**;

**end**;

**begin**

print\_results(eyler\_method(0, 0.1, 0.01, 13, 11))

**end**.

**Ответ**

0.0000 13.0000 11.0000 0.0000 0.0000

0.0100 12.3200 9.7600 0.2720 0.4203

0.0200 11.7088 8.6048 0.5309 0.8681

0.0300 11.1615 7.5270 0.7761 1.3533

0.0400 10.6735 6.5199 1.0065 1.8904

0.0500 10.2408 5.5772 1.2215 2.5014

0.0600 9.8595 4.6930 1.4205 3.2213

0.0700 9.5263 3.8621 1.6033 4.1087

0.0800 9.2379 3.0794 1.7695 5.2713

0.0900 8.9915 2.3403 1.9194 6.9285

0.1000 8.7846 1.6407 2.0532 9.6095

**program** lab13\_5b;

**type**

matrix = **array of array of** real;

arr = **array of** real;

**function** right\_parts(x, y1, y2: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := -y1 - 5 \* y2;

result[1] := -7 \* y1 - 3 \* y2

**end**;

**function** get(x: real): arr;

**begin**

SetLength(result, 2);

result[0] := 10 \* exp(-8 \* x) + 3 \* exp(4 \* x);

result[1] := 14 \* exp(-8 \* x) - 3 \* exp(4 \* x)

**end**;

**function** runge\_kutt\_method(start\_x, stop\_x, h, start\_y1, start\_y2: real): matrix;

**var**

i: integer;

x, y1, y2, z1, z2: real;

k1, k2, k3, k4, g: arr;

**begin**

SetLength(result, Trunc((stop\_x - start\_x) / h) + 1);

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

SetLength(result[i], 5);

x := start\_x;

y1 := start\_y1;

y2 := start\_y2;

**for** i := 0 **to** High(result) **do**

**begin**

result[i, 0] := x;

result[i, 1] := y1;

result[i, 2] := y2;

result[i, 3] := z1;

result[i, 4] := z2;

k1 := right\_parts(x, y1, y2);

k2 := right\_parts(x + h / 2, y1 + k1[0] \* h / 2, y2 + k1[1] \* h / 2);

k3 := right\_parts(x + h / 2, y1 + k2[0] \* h / 2, y2 + k2[1] \* h / 2);

k4 := right\_parts(x + h, y1 + k3[0] \* h, y2 + k3[1] \* h);

y1 := y1 + h / 6 \* (k1[0] + 2 \* k2[0] + 2 \* k3[0] + k4[0]);

y2 := y2 + h / 6 \* (k1[1] + 2 \* k2[1] + 2 \* k3[1] + k4[1]);

x := x + h;

g := get(x);

z1 := abs((y1 - g[0]) / g[0]) \* 100;

z2 := abs((y2 - g[1]) / g[1]) \* 100;

**end**;

**end**;

**procedure** print\_results(res: matrix);

**var**

i, j: integer;

**begin**

**for** i := 0 **to** High(res) **do**

**begin**

**for** j := 0 **to** High(res[i]) **do**

write(res[i, j]:10:4);

writeln

**end**;

**end**;

**begin**

print\_results(runge\_kutt\_method(0, 0.1, 0.01, 13, 11))

**end**.

**Ответ**

0.0000 13.0000 11.0000 0.0000 0.0000

0.0100 12.3536 9.8012 0.0000 0.0000

0.0200 11.7713 8.6802 0.0000 0.0000

0.0300 11.2488 7.6303 0.0000 0.0000

0.0400 10.7820 6.6456 0.0000 0.0000

0.0500 10.3674 5.7203 0.0000 0.0000

0.0600 10.0016 4.8492 0.0000 0.0000

0.0700 9.6815 4.0275 0.0000 0.0000

0.0800 9.4043 3.2507 0.0000 0.0001

0.0900 9.1675 2.5145 0.0000 0.0001

0.1000 8.9688 1.8151 0.0000 0.0001

**Выводы**

В ходе работы были составленные программы с решением систем обыкновенных дифференциальных уравнений.